Sonda de alta tensión económica para medir hasta 100 Kv
Los que trabajamos a menudo con fuentes tipo flyback y otras de alta tensión nos encontramos siempre con el problema de medirlas. Con poco gasto he construido una sonda que se acopla al tester y podemos medir hasta los 100.000v

Los materiales son bien simples y de poco costo, lleva si un trabajo algo meticuloso sobre todo con las soldaduras.

Materiales:
100 resistencias de 10 Mohms 1/4 W

Caño plástico del que se usa en instalaciones de agua corriente

Un adaptador de 3/4 a 1/2

Spaguetti termocontraíble

Una punta de fibrón y unos terminales.

Construcción :
Se procede a soldar en serie las 100 resistencias conformando una resistencia de 1 Gohm. Recomendaciones, tratar de hacer las soldaduras lo mas redondas posibles

  
 

1 La imagen muestra cinco grupos de 20 resistencias cada uno

2 Observe que los colores siempre van en el mismo orden y las soldaduras lo mas redondeadas posibles

Luego de hacer el “chorizo” de resistencias que mas o menos va a tener 1 metro de largo se envaina en spaguetti termocontraíble


 

1 La serie de resistencias protegidas con el termocontraible 
2 Esa resistencia larga se enrolla sobre un tubo plástico y se le dan dos envolturas con cinta aisladora. Puede verse la punta del fibrón ya preparada y uno de los caños plásticos  que contendrá la resistencia de 1 Gohm



El modelo terminado, queda de un tamaño de unos 60 cm (no pasa desapercibido)

En la escala de 1000v  de un multímetro de 10.000 ohms por volt cada 100 v nos indica 10.000 v . Hice la prueba de medir la tensión de mi fuente de HT que tiene dos flyback en serie y me marca 75 Kv, también medí otras fuentes de tensiones menores sin problemas 

Hice algunas modificaciones para mejorar, para que pueda usarse cualquier multímetro aún los digitales agregué un divisor de tensión con una resistencia de 100K, los zener aún no los he puesto en la práctica, los dibujé en el esquema. 
Importante lo que comenta Alejandro sobre poner algunos sobres de silica gel en el interior del tubo, también me lo recomendaron en DTforuM, otra cosa que me comentaron en ese mismo lugar es la posibilidad de envolver todo el conjunto de resistencias con cinta de teflón y recién luego el termocontraible
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Los diodos son dos zener de 12v

